附件1 ：

2025年原州区畜禽粪便堆制有机肥产物指标表

项目	指标	备注
外观	褐色或黑褐色，粉状，均匀，无机械杂质，无恶臭
堆制原料	以畜禽粪便为主要原料
有机质的质量分数（以干基计），%	≥30%
水分含量，%	≤45%
种子发芽指数，%	≥70
总镉(Cd)（以烘干基计）	≤3mg/kg
总汞(Hg)（以烘干基计）	≤2mg/kg
总铅(Pb)（以烘干基计）	≤50mg/kg
总铬(Cr)（以烘干基计）	≤150mg/kg
总砷(As)（以烘干基计）	≤15mg/kg
蛔虫卵死亡率，%	≥95%
粪大肠菌群数	≤100个/g